;Monitor INF file for Fujitsu Display P24-8 TE Pro
;Copyright 2018 Fujitsu Technology Solutions

[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Monitor
ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%FTS_Mfg%
CatalogFile=P24-9_TE.cat
DriverVer=01/16/2018,1.0.0.0


[ControlFlags]
ExcludeFromSelect.nt=Monitor\FUS08B6
ExcludeFromSelect.nt=Monitor\FUS08B7
ExcludeFromSelect.nt=Monitor\FUS08B9
ExcludeFromSelect.nt=Monitor\FUS08B8

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
P24-9 TE_Analog.CopyFiles=23
P24-9 TE_HDMI.CopyFiles=23
P24-9 TE_DP1.CopyFiles=23
P24-9 TE_DP2.CopyFiles=23

[SourceDisksNames]
1=%DiskName%,,,

[SourceDisksFiles]
P24-9_TE.icm=1

[Monitor_Service.Install]
DisplayName    = %Monitor.SVCDESC%
ServiceType    = 1               ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3               ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1               ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %12%\monitor.sys


[Manufacturer]
%FTS_Mfg%=FTS_Mfg,NTAMD64

[FTS_Mfg] 
%P24-9 TE_Analog%=P24-9 TE_Analog.Install, Monitor\FUS08B6
%P24-9 TE_HDMI%=P24-9 TE_HDMI.Install, Monitor\FUS08B7
%P24-9 TE_DP1%=P24-9 TE_DP1.Install, Monitor\FUS08B9
%P24-9 TE_DP2%=P24-9 TE_DP2.Install, Monitor\FUS08B8

[FTS_Mfg.NTAMD64] 
%P24-9 TE_Analog%=P24-9 TE_Analog.Install, Monitor\FUS08B6
%P24-9 TE_HDMI%=P24-9 TE_HDMI.Install, Monitor\FUS08B7
%P24-9 TE_DP1%=P24-9 TE_DP1.Install, Monitor\FUS08B9
%P24-9 TE_DP2%=P24-9 TE_DP2.Install, Monitor\FUS08B8

[P24-9 TE_Analog.Install]
DELReg=DEL_CURRENT_REG    
AddReg=P24-9 TE_Analog.AddReg
CopyFiles=P24-9 TE_Analog.CopyFiles

[P24-9 TE_Analog.Install.Services]
AddService = monitor, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%,Monitor_Service.Install

[P24-9 TE_HDMI.Install]
DELReg=DEL_CURRENT_REG    
AddReg=P24-9 TE_HDMI.AddReg
CopyFiles=P24-9 TE_HDMI.CopyFiles

[P24-9 TE_HDMI.Install.Services]
AddService = monitor, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%,Monitor_Service.Install

[P24-9 TE_DP1.Install]
DELReg=DEL_CURRENT_REG    
AddReg=P24-9 TE_DP1.AddReg
CopyFiles=P24-9 TE_DP1.CopyFiles

[P24-9 TE_DP1.Install.Services]
AddService = monitor, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%,Monitor_Service.Install

[P24-9 TE_DP2.Install]
DELReg=DEL_CURRENT_REG    
AddReg=P24-9 TE_DP2.AddReg
CopyFiles=P24-9 TE_DP2.CopyFiles

[P24-9 TE_DP2.Install.Services]
AddService = monitor, %SPSVCINST_ASSOCSERVICE%,Monitor_Service.Install


[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
HKR,,ICMProfile


[P24-9 TE_Analog.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"30.0-82.0,48.0-76.0,+,+"
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
HKR,,DPMS,,1
HKR,,ICMProfile,0,"P24-9_TE.icm"


[P24-9 TE_HDMI.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"30.0-82.0,48.0-76.0,+,+"
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
HKR,,DPMS,,1
HKR,,ICMProfile,0,"P24-9_TE.icm"

[P24-9 TE_DP1.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"30.0-82.0,48.0-76.0,+,+"
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
HKR,,DPMS,,1
HKR,,ICMProfile,0,"P24-9_TE.icm"

[P24-9 TE_DP2.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"30.0-82.0,48.0-76.0,+,+"
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
HKR,,DPMS,,1
HKR,,ICMProfile,0,"P24-9_TE.icm"

[P24-9 TE_Analog.CopyFiles]
P24-9_TE.icm

[P24-9 TE_HDMI.CopyFiles]
P24-9_TE.icm

[P24-9 TE_DP1.CopyFiles]
P24-9_TE.icm

[P24-9 TE_DP2.CopyFiles]
P24-9_TE.icm


[Strings]
SPSVCINST_ASSOCSERVICE = 0x00000002
Monitor.SVCDESC = "Microsoft Monitor Class Function Driver Service"

DiskName="Fujitsu Driver & Utilities CD P24-9 TE"
FTS_Mfg="Fujitsu Technology Solutions"	

P24-9 TE_Analog="Fujitsu P24-9 TE (Analog)"
P24-9 TE_HDMI="Fujitsu P24-9 TE (HDMI)"
P24-9 TE_DP1="Fujitsu P24-9 TE (USB-C)"
P24-9 TE_DP2="Fujitsu P24-9 TE (DP)"