;-------------------------------------------------------------------------------
;
; Motorola USB COM Port Driver (motusbser.inf)
;
; Copyright (c) 2012-2017 Motorola Mobility
;
;-------------------------------------------------------------------------------;    

[Version] 
Signature               ="$Windows NT$" 
Class                   =Ports 
ClassGuid               ={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 
Provider                =%Motorola% 
DriverVer               =11/26/2012, 1.0.1.0
CatalogFile             =motusbser.cat

[Manufacturer] 
%Motorola%              =Motorola, NT.5.1, NTamd64.6.0

[Motorola]
;do not support win2K

;xp later version.
[Motorola.NT.5.1]
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B5&MI_01
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B6&MI_02
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B7&MI_01
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B8&MI_02
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64BA
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64BB&MI_01

%PRELOADER%             =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B0
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B3&MI_02
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B4&MI_01

; x64 xp not support
[Motorola.NTamd64.6.0]
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B5&MI_01
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B6&MI_02
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B7&MI_01
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B8&MI_02
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64BA
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64BB&MI_01

%PRELOADER%             =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B0
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B3&MI_02
%GADGET%                =Reader, USB\VID_22B8&PID_64B4&MI_01

[Reader]
Include                 =mdmcpq.inf
AddReg                  =Reader.AddReg
CopyFiles               =FakeModemCopyFileSection  

[Reader.AddReg] 
HKR,,DevLoader,,*ntkern 
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys 
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider" 

[Reader.Services] 
AddService              =usbser, 0x00000002, Service_Inst 

[Service_Inst] 
DisplayName             =%Serial.SvcDesc% 
ServiceType             =1;SERVICE_KERNEL_DRIVER 
StartType               =3;SERVICE_DEMAND_START 
ErrorControl            =1;SERVICE_ERROR_NORMAL 
ServiceBinary           =%12%\usbser.sys 
LoadOrderGroup          =Base 

[SourceDisksNames]

[SourceDisksFiles]

[DestinationDirs] 
DefaultDestDir          =12

[Strings] 
Motorola                ="Motorola"
PRELOADER               ="PreLoader USB VCOM Port"
Serial.SvcDesc          ="Motorola USB Serial Emulation Driver"
GADGET                  ="Gadget CDC VCOM Port"

